**ZAŁ. F**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**USUNIĘCIA DRZEW**

1. **WSTĘP**

* 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich zgodnie z załączonym do dokumentów przetargowych wykazem.

* 1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

* 1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechaniczną wycinką drzew i obejmują:

1. oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym „projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt).
2. mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Instrukcją bezpiecznej pracy przy podcinaniu i ścince drzew, frezowaniu pni i wycince krzaków".
3. bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi.
4. **SPRZĘT**

* 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

Roboty wykonuje się przy zastosowaniu wymienionego poniżej sprzętu:

1. sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik zrywkowy z ramą zabezpieczającą oraz samochód z podnośnikiem hydraulicznym na wysięgniku, rębak do rozdrabniania gałęzi.
2. sprzęt pomocniczy: właściwy do przewozu drzew w kłodach.

1. **TRANSPORT**
   1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

1. **WYKONANIE ROBÓT**
2. Wycinka drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

1. oznakowanie miejsca robót,
2. ścięcie drzew:
3. w pasie drogowym poza rowem powinno nastąpić na wysokości nie wyżej niż 5 cm ponad poziom terenu,
4. w poboczu powinno nastąpić na wysokości 5 cm poniżej krawędzi jezdni, a pień powinien być okorowany z kory do poziomu gruntu.

W przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi konieczność karczowania pnia.

1. transport pozyskanego drewna do miejsca przeznaczenia,
2. uporządkowanie pasa drogowego – wywiezienie pni i gałęzi lub rozdrobnienie gałęzi rębakiem.
3. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**
   1. Kontrola jakości robót polega na:
4. sprawdzeniu z wykazem ilości i lokalizacji usuniętych drzew,
5. wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince.
6. **OBMIAR ROBÓT**
   1. Jednostką obmiarową jest – 1 szt. wyciętego drzewa.
7. **PODSTAWA PŁATNOŚCI**
   1. Kupujący w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT ureguluje należność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**
   1. Termin wykonania:
2. Wycinki drzew w terminie do 28.02.2026 r.
3. Wywiezienia pozyskanego drewna i pozostałości po wycince oraz uporządkowania pasa drogowego – w terminiedo dnia 15.03.2026 r.
4. **PRZEPISY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA**
   1. Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada Kupujący.
5. **ODBIÓR ROBÓT**
   1. Sprzedający dokona odbioru robót związanych z usunięciem drzew w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Sporządził:

*Michał Śmich*

*Sekcja Techniczna*

*RDW PUŁAWY*